**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 20-3 EC**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 20-3 EC |
| Wydajność powietrza: | 770 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.300 1/min |
| Typ wirnika: | promieniowo |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 102 W |
| IMax: | 0,9 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Klasa izolacji: | F |
| Miejsce montażu: | Ściana / sufit |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 17,55 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 19,35 kg |
| Wentylator wychylany: | ✔ |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 486 mm |
| wysokość: | 287 mm |
| Głębokość: | 567 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 635 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 60 °C |
| temperatura otoczenia: | -30 °C do 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981053 |
| Numer katalogowy: | 0080.1002 |

Producent: MAICO

ESR 20-3 EC Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy