**Wentylator dla małych pomieszczeń ECA 10-2 VZ**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 10-2 VZ |
| Wykonanie: | Łącznik czasowy zwłoczny |
| Wydajność powietrza: | 150 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.600 1/min |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 18 W |
| IMax: | 0,13 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Wbudowany odchylacz: |  ✔  |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 080019 |

Producent: MAICO

ECA 10-2 VZ Wentylator dla małych pomieszczeń