**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS D1 WR**

Opcjonalne cyfrowe urządzenie sterownicze jako wyposażenie dodatkowe dla urządzeń wentylacyjnych WS 170 R.. / WS 170 L.., WS 170 KR.. / WS 170 KL.. i WR 600.

Wysterowanie i zasilanie przez 2-żyłowy kabel magistrali (Opentherm).

Cyfrowe wyświetlania stopnia wentylacji, nastawionego programu czasowego, temperatury w pomieszczeniu lub godziny, funkcji letniej, komunikatów o wymianie filtra lub zakłóceniach.

2 programy czasowe (programy tygodniowe). Zmiana czasu zima-lato.

Przełącznik obrotowy i łącznik impulsowy do wybierania trybów pracy (zał./wył., wybór ręczny stopni wentylacji, program czasowy P1 lub P2, program urlopowy, reset wymiany filtra).

Funkcja letnia do wyłączania wentylatorów nawiewnych.

Ekranowany przewód sterowniczy do urządzenia, np. LiYCY 2 x 0,75 mm².

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS D1 WR |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 24 V |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,29 kg |
| Szerokość: | 145 mm |
| wysokość: | 98 mm |
| Głębokość: | 31 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 163 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 105 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Numer katalogowy: | 0157.0828 |

Producent: MAICO

RLS D1 WR Układ sterowania wentylacją pomieszczeń