**Płytka obwodu drukowanego PL ER 100 G**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wkładów wentylatora ER 100 G, ER-AP 100 G i ER-APB 100 G.

Stosowana w wersjach z przełączeniem na wydajność podstawową.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 100 G |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,11 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 25 mm |
| Głębokość: | 113 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100317 |
| Numer katalogowy: | E101.1013.9102 |

Producent: MAICO

PL ER 100 G Płytka obwodu drukowanego