**Płytka obwodu drukowanego PL ER 100 F**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wkładu wentylatora ER 100 F.

Stosowana w wersji ze sterowaniem fotoelektrycznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 100 F |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,11 kg |
| Szerokość: | 70 mm |
| wysokość: | 23 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100355 |
| Numer katalogowy: | E101.1015.9104 |

Producent: MAICO

PL ER 100 F Płytka obwodu drukowanego