**Regulator jakości powietrza EAQ 10/1**

Sterownik jakości powietrza do sterowania wentylatorami w zależności od jakości powietrza.

Z wbudowanym czujnikiem jakości powietrza do pomiaru stężeń różnych gazów i substancji zapachowych (np. tlenku węgla, metanu, wodoru, alkoholu, dymu tytoniowego).

Możliwe płynne ustawianie czułości przy pomocy potencjometru.

Ustawienie fabrycznie.

Z 2 diodami LED do sygnalizacji stanu pracy i jakości powietrza.

Gotowość do pracy po ok. 5 minutach.

Czas reakcji: < 1 min

Czas wybiegu: 1 do 3 minut (w zależności od stopnia zanieczyszczenia).

Zasady bezpieczeństwa

EAQ 10/1 nie powinien być stosowany w urządzeniach zabezpieczających.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EAQ 10/1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 10 A |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,32 kg |
| Szerokość: | 126 mm |
| wysokość: | 74 mm |
| Głębokość: | 24 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577775 |
| Numer katalogowy: | 0157.0777 |

Producent: MAICO

EAQ 10/1 Regulator jakości powietrza