**Czujnik gazów szkodliwych SGS**

Stężenia gazu znieczulającego, metanu, propanu i butanu mierzone są w sposób ciągły za pomocą wysokiej jakości czujnika gazu.

W przypadku wystąpienia alarmującego poziomu stężenia gazu znieczulającego lub innego generowane jest ostrzeżenie w postaci wizualnej (czerwony wskaźnik alarmowy) i akustycznej (głośny sygnał dźwiękowy).

Sygnał wyjściowy generowany jest na wyjściu przekaźnikowym 1 A/30 V DC z zestykiem bezpotencjałowym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGS |
| Napięcie znamionowe: | 12 V DC (-10% / +20%) |
| IMax: | 90 mA / 145 mA |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Miejsce montażu: | Urządzenia WS |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,22 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Szerokość: | 115 mm |
| wysokość: | 90 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| temperatura otoczenia: | -10 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Numer katalogowy: | 0093.1323 |

Producent: MAICO

SGS Czujnik gazów szkodliwych