**Element kompensacyjny przeciwpożarowy BA 160/100-1**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BA 160/100-1 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 1,76 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,8 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | tak |
| Ilość przyłączy: | 1 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 640 mm |
| Głębokość: | 160 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 640 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Numer aprobaty: | Z-41.6-573 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990154 |
| Numer katalogowy: | 0093.1009 |

Producent: MAICO

BA 160/100-1 Element kompensacyjny przeciwpożarowy