**Żaluzja, sterowana linką pociągową VD 25**

Żaluzje sterowane strumieniem powietrza z linką pociągową do ręcznego sterowania.

Stosować tylko w pomieszczeniach o wysokości do 5 m z uwagi na konwekcję termiczną.

Tylko dla pionowego kierunku powietrza i wyciągu powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VD 25 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 2,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,3 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 305 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 305 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931010 |
| Numer katalogowy: | 0093.0101 |

Producent: MAICO

VD 25 Żaluzja, sterowana linką pociągową