**zegar sterujący ZS 3**

Zegar sterujący do automatycznego, czasowego sterowania wentylatorami.

Zegar sterujący cyfrowy z 24 godzinnym programem sterowania.

Możliwych jest 20 włączeń i wyłączeń.

Z automatycznym przełączaniem między czasem letnim a zimowym.

Najkrótszy czas możliwy do nastawienia wynosi 1 minutę.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZS 3 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 2 A |
| Stopień ochrony: | IP 40 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 60 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Pilot: | - |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Numer katalogowy: | 0157.0790 |

Producent: MAICO

ZS 3 zegar sterujący