**Obudowa do montażu podtynkowego ER GH**

Szczególne właściwości

Króciec wylotowy można przerobić z „bocznego” na „tylny” bez użycia narzędzi.

Boczne rowki montażowe do montażu za pomocą kątowników montażowych albo w instalacjach ściany przedniej.

Klapa zwrotna z tworzywa sztucznego sterowana strumieniem powietrza z równoczesną funkcją blokady zimnego dymu.

Do zastosowań zgodnych z normą DIN 18017- 3.

Wentylacja pojedynczych pomieszczeń

Montaż w łazienkach, toaletach i kuchniach domowych.

Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz szybu w ścianie i suficie.

Mała ogólna głębokość konstrukcyjna obudowy podtynkowej i pokrywy.

6 bocznych rowków montażowych umożliwia łatwy montaż

Rama obwodowa umożliwia inne opcje mocowania.

Elastyczny przepust kablowy umożliwia podłączenie elektryczne z boku lub z tyłu.

Łatwe podłączenie przewodów elektrycznych do praktycznej kołkowej listwy zaciskowej.

Z pokrywą zabezpieczającą na czas prac tynkarskich w fazie stanu surowego.

Króciec wylotowy z klapą zwrotną sterowaną strumieniem powietrza, oba elementy wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością przeróbki nie wymagającej użycia narzędzi do kierunku wydmuchu w bok (do góry, w lewo, w prawo) i do tyłu.

Średnica przyłącza DN 75/80.

Miejsce wyłamania do przyłącza dodatkowego pomieszczenia lub króciec przyłączeniowy WC występuje standardowo w obudowie ER GH.

Świadectwa dopuszczenia na żądanie lub na naszej stronie internetowej www.maico-ventilatoren.com.

Elementy z tworzywa sztucznego normalnie palne wg DIN 4102-1 klasa B 2 (wg EN 13501-1).

Akcesoria opcjonalne

Króciec odsysający ER-AS do wyciągu powietrza z muszli WC

Przyłącze dodatkowego pomieszczenia ER-ZR

Zestaw montażowy ER-MS

Uchwyt montażowy ER-UPM

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER GH |
| Wykonanie: | Króciec wydmuchowy z tworzywa sztucznego wsteczny z możliwością zamiany na boczny z klapą zwrotną z tworzywa sztucznego sterowaną strumieniem powietrza, bez obudowy ognioodpornej, przyłącze dodatkowego pomieszczenia opcjonalnie ze strony prawej/lewej / u dołu |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,59 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,89 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | nie |
| Kierunek wydmuchu powietrza: | boczny / wsteczny |
| Średnica przyłącza: | 75 mm / 80 mm |
| Szerokość: | 250 mm |
| wysokość: | 250 mm |
| Głębokość: | 110 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Numer aprobaty: | Z-51.1-478 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Numer katalogowy: | 0084.0350 |

Producent: MAICO

ER GH Obudowa do montażu podtynkowego