**Transformator 5-stopniowy, szafa rozdzielcza TRE 1,6 S-2**

Transformator 5-stopniowy do ustawiania prędkości obrotów.

Do sterowania wentylatorów na prąd zmienny.

Z wspornikiem kątowym i zaciskami przyłączeniowymi.

Z szyną profilową dla transformatorów integralnych <3 kg.

Akcesoria: ESS 20 przełącznik 5-stopniowy

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRE 1,6 S-2 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 288 W |
| Maksymalne obciążenie: | 1,6 A |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Napięcie wtórne: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Rodzaj montażu: | Szafa rozdzielcza |
| Ciężar: | 1,96 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,84 kg |
| Szerokość: | 84 mm |
| wysokość: | 75 mm |
| Głębokość: | 95 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 190 mm |
| temperatura otoczenia: | 0 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571629 |
| Numer katalogowy: | 0157.0162 |

Producent: MAICO

TRE 1,6 S-2 Transformator 5-stopniowy, szafa rozdzielcza