**Filtr powietrza, wymienny PF 100**

Wymienny filtr powietrza dla nawiewników świeżego powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PF 100 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,34 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szerokość: | 225 mm |
| wysokość: | 95 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość: | 600 mm |
| wysokość: | 94 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | POL 100, POL 100 Z |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936510 |
| Numer katalogowy: | 0093.0651 |

Producent: MAICO

PF 100 Filtr powietrza, wymienny