**Ramka dystansowa ECA15-EMA16**

Element dystansowy do montażu wentylatorów ECA 150 ipro w kwadratowych tulejach ściennych WH 16 stosowanych wcześniej do wentylatorów EMA 16, EMA 17 i EMA 18.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA15-EMA16 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Sztywna pianka |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,03 kg |
| Szerokość: | 185 mm |
| wysokość: | 185 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799922513 |
| Numer katalogowy: | 0092.0251 |

Producent: MAICO

ECA15-EMA16 Ramka dystansowa