**Element kompensacyjny przeciwpożarowy BA 100-0**

Możliwe stosowanie tylko w połączeniu z systemem ochrony przeciwpożarowej aeroduct.

Element kompensacyjny przeciwpożarowy: jednocześnie kształtka T i kompensator. Ochrona przeciwpożarowa jest dzięki temu możliwa bez dodatkowych nakładów materiałowych.

W przypadku pożaru element kompensacyjny ochrony przeciwpożarowej zapewnia, że na kanały wentylacyjne nie będą działały znaczące siły.

BA element kompensacyjny przeciwpożarowy bez króćców przyłączeniowych, do mostkowania kondygnacji, w których nie musi zostać przyłączony wentylator lub przy uskokach kanału głównego.

Stały przekrój kanału głównego umożliwia łatwe czyszczenie kanału.

Ogólny atest budowlany, nr atestu Z-41.6-573 (aprobata tylko w połączeniu z wentylatorami MAICO).

Do wyboru z 0, 1 lub 2 króćcami przyłączeniowymi.

Klasa odporności ogniowej K90-18017 S.

Niezbędne akcesoria: Izolacja przeciwpożarowa BI.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BA 100-0 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 1,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,2 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | tak |
| Ilość przyłączy: | 0 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 640 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 640 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Numer aprobaty: | Z-41.6-573 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Numer katalogowy: | 0093.1019 |

Producent: MAICO

BA 100-0 Element kompensacyjny przeciwpożarowy