**System dodatkowego ogrzewania WS 75 NH**

Opcjonalny grzejnik dogrzewania powietrza nawiewanego w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 NH |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 200 W |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Materiał: | Aluminium/ocynkowana blacha stalowa |
| Kolor: | Srebro |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,8 kg |
| Szerokość: | 296 mm |
| wysokość: | 51 mm |
| Głębokość: | 106 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 315 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 245 mm |
| Moc grzejna: | 250 W |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Numer katalogowy: | 0093.1586 |

Producent: MAICO

WS 75 NH System dodatkowego ogrzewania