**Zweitraumabsaugung ER-ZR**

Zweitraum-Anschlussset mit Montagestutzen, Innengitter und Filter.

Laut DIN 18017-3 mit den nachfolgenden Typen kombinierbar: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D und ER EC mit Abdeckungen ER-AK/ER-AH/ER-AB.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter ZRF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-ZR |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,26 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 155 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990314 |
| Artikelnummer: | 0093.1025 |

Hersteller: MAICO

ER-ZR Zweitraumabsaugung