**Rohreinschubventilator ERV 120 TC**

Ausführung mit Timer

Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Einstellbare Nachlaufzeit 3…25min.

Merkmale

1-Stufiger Kleinraumventilator zur Entlüftung der Ablufträume.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Standard Version: Drehzahlsteuerbar.

TC Version: mit einstellbarer Nachlaufzeit 3…25min.

Schutzart IP X2 in horizontaler Lage.

Schutzart IP X0 in vertikaler Lage.

Schutzklasse II.

Farbe verkehrsweis ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Motor

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweis

Wand- und Deckenmontage möglich.

Montage primär in der WH120 / WH150 vorgesehen.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss Unterputz.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ERV 120 TC |
| Fördervolumen: | 195 m³/h |
| Drehzahl: | 2.480 1/min |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 17 W |
| IMax: | 0,11 A |
| Schutzart: | IP X2 |
| Polumschaltbar: | - |
| Netzzuleitung: | 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Aufstellungsort: | Abluftraum |
| Einbauart: | Rohr |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Nennweite: | 119 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 120 mm |
| Breite: | 119 mm |
| Höhe: | 119 mm |
| Tiefe: | 97 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Ta-Umgebungstemperatur: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Schalldruckpegel: | 37 dB(A) Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809852 |
| Artikelnummer: | 0080.0985 |

Hersteller: MAICO

ERV 120 TC Rohreinschubventilator