**Zentrales Abluftgerät ZEG 2000 P**

Merkmale

Zentrales Entlüftungsgerät.

Zur gleichzeitigen Entlüftung mehrerer Räume in Einfamilienhäusern oder Wohnungen.

Hoher Druck durch Radiallaufrad.

Zuluftnachführung über dezentrale Außenluftdurchlässe, z. B. ALD.

3 Lüftungsstufen einstellbar.

Bis zu 3 Ansaugstutzen für Abluft, passend zu Rohren mit DN 125. Die Ansaugstutzen können nach Bedarf ausgebrochen werden.

1 Ausblasstutzen DN 125 für Fortluft.

Motor

Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Montagehinweise

Gehäusebefestigung in beliebiger Lage an Balken, Wand oder Decke möglich.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät wird betriebsfertig montiert geliefert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZEG 2000 P |
| Fördervolumen: | 310 m³/h Systemdruck bei 100 Pa |
| Drehzahl: | 690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min |
| SEC average: | -9,1 kWh/(m²\*a) |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 14 W / 42 W / 92 W |
| IMax: | 0,14 A / 0,3 A / 0,4 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Aufstellungsort: | Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Systemart: | zentral |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 3,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,84 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Tiefe: | 278 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 295 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 370 mm |
| Schalldruckpegel: | 33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862031 |
| Artikelnummer: | 0086.0203 |

Hersteller: MAICO

ZEG 2000 P Zentrales Abluftgerät