**Raumluftsteuerung RLS RC**

Funksteuerung für funkbasiertes Abluftsystem MAICOsmart.

Zur kabellosen Ansteuerung von Ventilatoren ECA ... ipro RC/RCH und ER 100 RC.

Energieversorgung erfolgt über eine integrierte Solarzelle und eine Pufferbatterie.

An der Steuerung sind folgende Lüftungsstufen wählbar:

Lüftungsstufen 1 bis 3 - von gering für die Abwesenheit tagsüber bis hoch für einen raschen Luftwechsel.

Urlaubsmodus: Bei längerer Abwesenheit, aktiviert einen Intervallbetrieb der Ventilatoren.

Die Funksteuerung RLS RC verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:

Das Intervall der Filterwechselanzeige lässt sich zwischen 2 und 6 Monaten einstellen.

Aus-Funktion bei Unterschreitung einer voreinstellbaren Raumtemperatur.

Die System-Stufe 0 ist deaktivierbar, so dass das Lüftungssystem immer mindestens mit der Lüftung zum Feuchteschutz entlüftet wird. Diese Funktion ist auch in Verbindung mit DIN 18017-3 Anlagen notwendig.

Die RLS RC wird immer am Master-Ventilator eingelernt.

Keine Anschlussleitung, daher überall montierbar.

In einem beleuchteten Raum montieren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS RC |
| Ausführung: | Funkempfänger |
| Batterie: | AA Lithium, 3,6 V |
| Schutzart: | IP 30 |
| Netzzuleitung: | nicht notwendig |
| Einbauort: | Wand |
| Aufstellungsort: | zeitweise beleuchteter Raum |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,23 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,28 kg |
| Breite: | 94 mm |
| Höhe: | 153 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 98 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 158 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 37 mm |
| Reichweite im Gebäude: | 30 m |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Artikelnummer: | 0157.0849 |

Hersteller: MAICO

RLS RC Raumluftsteuerung