**Axialer Fensterventilator EVN 22**

Merkmale

Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände.

Geräuscharmes Flügelrad.

EVN 15: Kunststoff-Flügelrad.

EVN 22: Alu-Flügelrad.

Ventilator wartungsfrei.

Motor

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein.

Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Reversierbar, Ausnahme: EVN 15, EVN 15 P, EVN 22, EVN 22 P.

Montagehinweise

Scheibendicke: 3 mm bis 30 mm.

Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen.

Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet.

Elektrischer Anschluss

An Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise

Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EVN 22 |
| Fördervolumen: | 490 m³/h |
| Drehzahl: | 1.160 1/min |
| Laufradtyp: | axial |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 37 W |
| IMax: | 0,23 A |
| Schutzart: | IP 24 |
| Netzzuleitung: | 3 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Fenster / Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 3,85 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,75 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Nennweite: | 225 mm |
| Breite: | 335 mm |
| Höhe: | 335 mm |
| Tiefe: | 192 mm |
| Breite mit Verpackung: | 380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 380 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 220 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Schalldruckpegel: | 48 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808558 |
| Artikelnummer: | 0080.0855 |

Hersteller: MAICO

EVN 22 Axialer Fensterventilator