**Ventilatoreinsatz ER 17 F**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER 17 F |
| Ausführung: | Lichtsteuerung |
| Fördervolumen: | 61 m³/h |
| Drehzahl: | 2.650 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 55 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Gewicht: | 2,4 |
| Nennweite: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0237 |

Hersteller: MAICO

ER 17 F Ventilatoreinsatz