**Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 16 S**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESR 16 S |
| Fördervolumen: | 550 m³/h |
| Drehzahl: | 2.530 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Nennleistung: | 95 W |
| INenn: | 0,41 A |
| IMax: | 0,5 A |
| Gewicht: | 20 |
| Ventilator ausschwenkbar: |  -  |
| Nennweite: | 160 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802280 |
| Artikelnummer: | 0080.0228 |

Hersteller: MAICO

ESR 16 S Schallgedämmte Lüftungsbox