**Wärmerückgewinnungsgerät WRG20-1H**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG20-1H |
| Fördervolumen: | 100 m³/h |
| Drehzahl: | 1.320 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 35 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 5,2 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Wärmerückgewinnungsgrad: | 50 % |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0082.0232 |

Hersteller: MAICO

WRG20-1H Wärmerückgewinnungsgerät