**Fensterventilator EV 26**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EV 26 |
| Fördervolumen: | 550 m³/h |
| Drehzahl: | 1.230 1/min |
| Nennleistung: | 45 W |
| Leistungsaufnahme: | 47 W |
| INenn: | 0,27 A |
| IMax: | 0,29 A |
| Gewicht: | 4,42 |
| Schalldruckpegel: | 53 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808152 |
| Artikelnummer: | 0080.0815 |

Hersteller: MAICO

EV 26 Fensterventilator