**Luftfilter, Ersatz FE 12-1**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FE 12-1 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Synthetik |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,21 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 230 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 235 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 205 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 30 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990512 |
| Artikelnummer: | 0093.1222 |

Hersteller: MAICO

FE 12-1 Luftfilter, Ersatz