**Axialer Dachventilator DZD 40/64 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD 40/64 A |
| Fördervolumen: | 2.050 m³/h / 3.200 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 150 W / 250 W |
| IMax: | 0,35 A / 0,52 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | ✔ |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 26,1 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0445 |

Hersteller: MAICO

DZD 40/64 A Axialer Dachventilator