**Ventilatoreinsatz VE ER-APB 100 H**

Ventilatoreinsatz als Ersatzteil für Aufputzventilator, Brandschutz ER-APB 100 H.

Ausführung mit Feuchtesteuerung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VE ER-APB 100 H |
| Ausführung: | Feuchtesteuerung |
| Fördervolumen: | 35 m³/h / 100 m³/h |
| Drehzahl: | 900 1/min / 1.850 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 10 W / 29 W |
| IMax: | 0,09 A / 0,15 A |
| Schutzart: | IP X5 |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 1,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,34 kg |
| Breite: | 215 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Tiefe: | 215 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101093 |
| Artikelnummer: | E084.0180.0000 |

Hersteller: MAICO

VE ER-APB 100 H Ventilatoreinsatz