**Ventilatoreinsatz mit Abdeckung VEA ER 17/60-1 VZ**

Ventilatoreinsatz, Abdeckung mit feststehendem Innengitter und Filter als Ersatzteil für Ventilatoreinsatz ER 17/60-1 VZ.

Ausführung mit Verzögerungszeitschalter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VEA ER 17/60-1 VZ |
| Ausführung: | Verzögerungszeitschalter |
| Fördervolumen: | 61 m³/h |
| Drehzahl: | 2.500 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 1,62 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,93 kg |
| Breite: | 245 mm |
| Höhe: | 145 mm |
| Tiefe: | 245 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991465 |
| Artikelnummer: | E080.0781.0000 |

Hersteller: MAICO

VEA ER 17/60-1 VZ Ventilatoreinsatz mit Abdeckung