**Ventilatoreinsatz VE ER-AP 60 H**

Ventilatoreinsatz als Ersatzteil für Aufputzventilator ER-AP 60 H.

Ausführung mit Feuchtesteuerung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VE ER-AP 60 H |
| Ausführung: | Feuchtesteuerung |
| Fördervolumen: | 35 m³/h / 61 m³/h |
| Drehzahl: | 900 1/min / 1.250 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 11 W / 21 W |
| IMax: | 0,13 A / 0,17 A |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 1,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,37 kg |
| Breite: | 215 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Tiefe: | 215 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100164 |
| Artikelnummer: | E084.0154.0000 |

Hersteller: MAICO

VE ER-AP 60 H Ventilatoreinsatz