**CO2-Sensor CO2 I WS 120 Trio**

Mit dem CO2-Sensor kann das Lüftungssystem nach dem gemessenen CO2-Wert gesteuert werden.

Der Messbereich des Sensors liegt bei 0 – 2000 ppm.

Der Regelbereich werksseitig bei 600 – 1300 ppm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | CO2 I WS 120 Trio |
| Spannungsart: | Gleichstrom |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Sensor: | intern |
| Einbauort: | im Gerät |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,19 kg |
| Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 18 mm |
| Tiefe: | 70 mm |
| Breite mit Verpackung: | 155 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 75 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 175 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981015 |
| Artikelnummer: | 0157.1665 |

Hersteller: MAICO

CO2 I WS 120 Trio CO2-Sensor