**Schütz US 16 T**

Universalschütz zur Steuerung von Ventilatoren bzw. für Lasten.

Steuerspannung: 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.

Mit 3 Hauptkontakten, 1 Hilfskontakt (Schließer).

Wasser- und staubgeschützt.

Mit eingebauter 35 mm Profilschiene.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | US 16 T |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 600 V |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 16 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Gewicht: | 0,67 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,78 kg |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 160 mm |
| Tiefe: | 145 mm |
| Breite mit Verpackung: | 105 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577690 |
| Artikelnummer: | 0157.0769 |

Hersteller: MAICO

US 16 T Schütz