**Luftverteiler kompakt aus Kunststoff, 7-fach MF-VK90-7**

Kompakter Luftverteiler mit 7 Anschlüssen für Flexrohre MF-F90.

Aus schalldämmendem Polypropylen (EPP).

Zwei Revisionsöffnungen.

Revisionsöffnung wahlweise oben oder unten.

Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen.

Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.

Inkl. 5 Blinddeckel.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-VK90-7 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 160 m³/h empfohlen |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fußboden |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Kunststoffangaben: | PVC-frei |
| Gewicht: | 0,79 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,87 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm / 160 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 90 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 7 |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 217,5 mm |
| Tiefe: | 485 mm |
| Breite mit Verpackung: | 305 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 225 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 492 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Artikelnummer: | 0059.0994 |

Hersteller: MAICO

MF-VK90-7 Luftverteiler kompakt aus Kunststoff, 7-fach