**Fensterventilator EVR 22**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EVR 22 |
| Fördervolumen: | 350 m³/h |
| Drehzahl: | 1.420 1/min |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Nennleistung: | 30 W |
| Leistungsaufnahme: | 30 W |
| INenn: | 0,15 A |
| IMax: | 0,16 A |
| Gewicht: | 3,845 |
| Schalldruckpegel: | 51 dB(A) |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808114 |
| Artikelnummer: | 0080.0811 |

Hersteller: MAICO

EVR 22 Fensterventilator