**Innengitter LGR 62/6**

Innengitter mit Frontrahmen.

Für den Einbau in Wickelfalzrohre.

Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber.

Im Idealfall (DN 250 für Bauhöhe 65 mm, DN 500 für Bauhöhe 115 mm) liegt das Innengitter ganz am Rohr an.

Mit sichtbaren Schraubenlöchern.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LGR 62/6 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: | 250 m³/h - 350 m³/h |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,23 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,42 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 140 mm - 400 mm (ideal 250 mm) |
| Breite: | 658 mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Tiefe: | 56 mm |
| Breite mit Verpackung: | 685 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513575 |
| Artikelnummer: | 0151.0357 |

Hersteller: MAICO

LGR 62/6 Innengitter