**Fußbodenauslass FFS-BA**

Fußbodenauslass für Zuluft aus Kunststoff.

Anschlussmöglichkeiten für flexiblen Luftkanal, allseitig anschließbar mit Ausbruchsöffnung.

Lieferumfang:

1 Fußbodenauslass

1 einzelner Adapter Rohrbefestigung (FFS-RA)

1 EPS-Montagehilfe (Styropor)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-BA |
| Luftrichtung: | Zuluft |
| Max. Volumenstrom: | 45 m³/h |
| Volumenstrom: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,4 Pa / 1,8 Pa / 4,0 Pa (ink. Fußbodengitter) |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,73 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,97 kg |
| Breite: | 301 mm |
| Höhe: | 251 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 230 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558743 |
| Artikelnummer: | 0055.0874 |

Hersteller: MAICO

FFS-BA Fußbodenauslass