**Gehäuseverlängerung GVI 125**

Zur Umwandlung von Standardausführungen mit kurzem Gehäuse in eine Version mit langem Gehäuse.

Umbau direkt vor Ort möglich.

Schützt Motor und Laufrad.

Durch Stahlblech mit Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Sonderausführung:

Gehäuseverlängerungen für die Größen 140 und 160 sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GVI 125 |
| Material: | Stahlblech, epoxidbeschichtet |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 65 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 65 kg |
| Breite: | 1.380 mm |
| Höhe: | 1.380 mm |
| Tiefe: | 410 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.380 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.380 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 410 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732068 |
| Artikelnummer: | 0073.0206 |

Hersteller: MAICO

GVI 125 Gehäuseverlängerung