**Luftfilter, Ersatz ZF 35**

Ersatz-Luftfilter für AIROTHERM-Lufterhitzer DTH 35.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF 35 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,82 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 645 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 660 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 405 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Artikelnummer: | 0093.0207 |

Hersteller: MAICO

ZF 35 Luftfilter, Ersatz