**Ventilatoreinsatz ER 17/100 H**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER 17/100 H |
| Ausführung: | Feuchtesteuerung |
| Fördervolumen: | 100 m³/h |
| Drehzahl: | 2.600 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 68 W |
| IMax: | 0,4 A |
| Netzzuleitung: | 2 x 1,5 mm² |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Gewicht: | 1,7 |
| Nennweite: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0080.0744 |

Hersteller: MAICO

ER 17/100 H Ventilatoreinsatz