**Innengitter LGR 52/12**

Innengitter mit Frontrahmen.

Für den Einbau in Wickelfalzrohre.

Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Schlitzschieber.

Im Idealfall (DN 250 für Bauhöhe 65 mm, DN 500 für Bauhöhe 115 mm) liegt das Innengitter ganz am Rohr an.

Mit sichtbaren Schraubenlöchern.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LGR 52/12 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Sinnvoller Luftdurchsatz bei 75% Öffnung des Schlitzschiebers: | 400 m³/h - 600 m³/h |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Rohr |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,66 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,9 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm - 800 mm (ideal 500 mm) |
| Breite: | 558 mm |
| Höhe: | 113 mm |
| Tiefe: | 56 mm |
| Breite mit Verpackung: | 595 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513612 |
| Artikelnummer: | 0151.0361 |

Hersteller: MAICO

LGR 52/12 Innengitter