**Kanalschalldämpfer mit Auskleidung und Kulisse 40 mm KSDA55/220/1200**

Merkmale

Kanalschalldämpfer mit Auskleidung und Kulisse 40 mm, Muffenmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KSDA55/220/1200 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 0 kg |
| Kanalmaß: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Breite: | 430 mm |
| Breite mit Verpackung: | 0 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 0 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 0 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924715 |
| Artikelnummer: | 0092.0471 |

Hersteller: MAICO

KSDA55/220/1200 Kanalschalldämpfer mit Auskleidung und Kulisse 40 mm