**Raumluftsteuerung RLS D1 WR**

Optionale digitale Steuerung als Zubehör für die Lüftungsgeräte WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. und WR 600.

Ansteuerung und Spannungsversorgung über ein 2-adriges Bus-Kabel (Opentherm).

Digitale Anzeige der Lüftungsstufe, des eingestellten Zeitprogrammes, der Raumtemperatur oder Uhrzeit, der Sommerfunktion, der Filterwechsel- und der Störungsmeldung.

2 Zeitprogramme (Wochenprogramme). Winter- und Sommerzeitumschaltung.

Drehschalter und Tippschalter für die Betriebsart-Auswahl (Ein/Aus, manuelles Wählen der Lüftungsstufen, Zeitprogramm P1 oder P2, Ferienprogramm, Reset Filterwechsel).

Sommerfunktion für Abschalten der Zuluftventilatoren.

Geschirmte Steuerleitung zum Gerät z.B. LiYCY 2 x 0,75 mm².

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS D1 WR |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 24 V |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,29 kg |
| Breite: | 145 mm |
| Höhe: | 98 mm |
| Tiefe: | 31 mm |
| Breite mit Verpackung: | 163 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 105 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Artikelnummer: | 0157.0828 |

Hersteller: MAICO

RLS D1 WR Raumluftsteuerung