**Axialer Dachventilator EZD25-2A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EZD25-2A |
| Fördervolumen: | 1.700 m³/h |
| Drehzahl: | 2.850 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 170 W |
| IMax: | 0,75 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 12,5 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0402 |

Hersteller: MAICO

EZD25-2A Axialer Dachventilator