**Axialer Dachventilator EZD30-6A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EZD30-6A |
| Fördervolumen: | 950 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 60 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 14,5 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0403 |

Hersteller: MAICO

EZD30-6A Axialer Dachventilator