**Axialer Dachventilator EZD50-6A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EZD50-6A |
| Fördervolumen: | 4.000 m³/h |
| Drehzahl: | 930 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 210 W |
| IMax: | 1,1 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | - |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 32,6 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0411 |

Hersteller: MAICO

EZD50-6A Axialer Dachventilator