**Axialer Dachventilator DZD60-4A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZD60-4A |
| Fördervolumen: | 11.000 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 1.300 W |
| IMax: | 2,5 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Polumschaltbar: | - |
| Einbauort: | Dach |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 54,8 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0087.0429 |

Hersteller: MAICO

DZD60-4A Axialer Dachventilator