**Regelklappe JRE 35**

Jalousie-Regelklappen für automatische Betätigung.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Einbauhinweise

Zugang zum Stellmotor sicherstellen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | JRE 35 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Rohr |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 5,32 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,62 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 410 mm |
| Höhe: | 385 mm |
| Tiefe: | 165 mm |
| Breite mit Verpackung: | 500 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 460 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 200 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513926 |
| Artikelnummer: | 0151.0392 |

Hersteller: MAICO

JRE 35 Regelklappe