**Regelklappe JRE 60**

Jalousie-Regelklappen für automatische Betätigung.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Einbauhinweise

Zugang zum Stellmotor sicherstellen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | JRE 60 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Rohr |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 12,84 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 14,09 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 600 mm |
| Breite: | 660 mm |
| Höhe: | 700 mm |
| Tiefe: | 195 mm |
| Breite mit Verpackung: | 730 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 720 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 230 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513957 |
| Artikelnummer: | 0151.0395 |

Hersteller: MAICO

JRE 60 Regelklappe