**Innengitter, einstellbar AZE 100 P**

Hygienegitter zur Be- und Entlüftung.

Alternative zum Tellerventil.

Minimaler Druckverlust.

Verdeckter Filter hält die Rohrleitung sauber.

AZE 100 P: waschbar.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch innenliegenden Ventilteller.

Schnell, einfach und präzise einstellbar.

Einstellung fest fixierbar.

Anspruchsvolles Design für den Wohnbereich.

Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör AZE 100: Ersatz-Luftfilter ZRF.

Zubehör AZE 100 P: Ersatz-Luftfilter AZP.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AZE 100 P |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,166 kg |
| Filterklasse: | PPI 20 |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 51,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 50 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599623 |
| Artikelnummer: | 0059.0962 |

Hersteller: MAICO

AZE 100 P Innengitter, einstellbar