**5-Stufentransformator, Schaltschrank TRE 1,6 S-2**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren.

Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen.

Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg.

Zubehör: 5-Stufenschalter ESS 20

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 1,6 S-2 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung: | 288 W |
| Maximalbelastung: | 1,6 A |
| Schutzart: | IP 00 |
| Sekundärspannung: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Einbauart: | Schaltschrank |
| Gewicht: | 1,96 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,84 kg |
| Breite: | 84 mm |
| Höhe: | 75 mm |
| Tiefe: | 95 mm |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 230 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 190 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571629 |
| Artikelnummer: | 0157.0162 |

Hersteller: MAICO

TRE 1,6 S-2 5-Stufentransformator, Schaltschrank